**Kịch bản lỗi**

**Lưu ý!!!:** **Nếu chương trình chạy không đúng dòng cuối, thì hãy thêm kí tự xuống dòng (/n) vào vị trí cuối của dòng cuối cùng. Ví dụ như các mã dưới hay copy đủ trong phần “…” bao gồm cả xuống dòng “/n”**

**Mã check lỗi**

“S0039000FC

S413D000494E56414C494420494E505554202D20F8

S10ED0105354415254204F5645520423

S213C000CEC100BDFFCD81042710BDC1F02503BD05

S120DC010C200A700088CC10426E951

2S10DC200CED000BDFFC7BDFFC43F50

S10FC1F081302506813922020D390C39FA

S10FC1F0813025manh813922020D390C39FA

S40FC1F081302506813922020D390C39FA

S50306005F6

S9030000FC

S11E000048656C6C6F2C207468697320697320612073696D706C65206578616D706C652073726563206C696E6520746861742069732065786163746C7920736576656E74792D65696768742062797465732E1B

**“**

**Mã chuẩn**

“S0030000FC

S113D000494E56414C494420494E505554202D20F8

S10ED0105354415254204F5645520423

S113C000CEC100BDFFCD81042710BDC1F02503BD05

S10DC010C200A700088CC10426E951

S10DC200CED000BDFFC7BDFFC43F50

S10FC1F081302506813922020D390C39FA

S5030006F6

S9030000FC

“

**Kịch bản lỗi**

Khong hop le, khong the co S%d sau S1/S2/S3 tai dong %d.

Loi: Dong %d khong bat dau bang 'S'

Loi: Dong %d vuot qua chieu dai toi da 78 ky tu

Loi: Loai ban ghi khong hop le %c tai dong %d

Loi: Dia chi trong dong S0 tai dong %d khong hop le (Du kien: 0000, Thuc te: %04X)

Loi: kich thuoc do dai dia chi và du lieu khong dung tai dong %d (Du kien: %d, Thuc te: %d)

Loi: Checksum khong dung tai dong %d (Du kien: %02X, Thuc te: %02X)

Loi: So luong S1/S2/S3 vuot qua 2^16-1 tai dong %d.

Loi: Dia chi cua S%d tai dong %d khong bang tong so luong S1/S2/S3.